
Modifica ICOM ic-2500e x modem ruh 9600bps


1) Rimuovere coperchio inferiore & superiore , rimuovere le 4 viti a testa
   svasata che fissano il frontalino dell' apparato.

2) Ribaltando il frontalino localizzare il connettore microfonico
   rimuovere il condensatore smd che va dal pin 4 verso massa.
   collegare sul pin 4 il capo centrale di un cavo schermato (non collegare
   la massa del cavo schermato), collegare l' altro capo del cavo schermato
   sul centrale del trimmer r 73 tramite una resistenza da 10k (la massa non
   va collegata).
   il trimmer in questione lo trovate sullo stampato lato altoparlante,
   fare molta attenzione nel saldare , io consiglio di usare un saldatore
   con punta a finissima per i fortunati che ne sono provvisti altrimenti
   fare come il sottoscritto hi legate un ago alla punta del saldatore
   (non con dello spago hi).
   a questo punto avrete presente sul pin 4 del microfono l' ingresso x il
   TX. (funzionante sulla banda primaria al momento attiva)

3) Ora passiamo alla parte RX:
   Sempre sullo stampato lato altoparlante trovate il connettore j6, (in
   prossimita' della schermatura del vco) ebbene sfilatelo e con un
cacciavite
   fate leva in modo da estrarre il cavo arancione (quello che si trova verso
   il centro dello stampato)

4) Localizzare lo stampato montato in verticale denominato DET SW (lo trovate
   sulla destra dell' apparecchio con display in fronte).

5) Saldare sul 1' pin (quello rivolto verso il frontalino dell' apparecchio)
   un capo di un filo elettrico di cui l' altro capo sara' collegato al cavo
   arancione precedentemente estratto dal connettore j6.
   OK a questo punto sul pin 8 del microfono avrete l' uscita audio diretta
   dal discriminatore.

Ricapitolando dopo la modifica si avranno :
                Pin 4 microfono in  TX dal modem ruh
                Pin 8 microfono out RX x modem ruh

