ICOM IC28 A/E/H: 
Il segnale RXA puo' essere ottenuto al pin 9 dell'IC1 sull'unita' RF; 
il segnaleTXA puo' essere iniettato su R-45; non connettere al trimmer R-100.

RXA signal could be extracted by pin 9 of IC1 (RF unit); 
TXA signal could be iniected on R-45; don'y connect to R-100 trimmer.