Per quanto riguarda RTX IC3210 cosi' ho fatto...poi se tu riesci a migliorare
fammi sapere cosi io ti seguo...intanto quello montato sul BBS va benissimo.
Il segnale RXD l'ho preso sul piedino 9 dell' integrato IC1  TK10420 li vicino 
c'e' un reoforo libero e ci puoi mettere un Pin.
Il segnale TXD l'ho iniettatosul negativo del condensatore C90 
In entrambi i casi i collegamenti sono diretti con il Modem forse sara' per
questo motivo che funziona bene. Se ci fosse in mezzo dei condensatori sarei
piu' sicuro, dalle prove che ho fatto funzionava male.
Mi ero preso sul comune dei trimmer R55 e R56 e funzionava bene solo che siccome 
a volte il venerdi sera' l' apparato viene usato in due metri dovevo scollegare
i cavi...allora l' ho lasciato in funzione solamente sui 70 cm.
Un' altra cosa importante su questo apparato il doppio banco in Eprom non da 
buoni risultati...io ho messo un red rele' che taglia il TXD al Transeiver
quando riceve e chiude quando trasmette ...in questo modo non viene disturbato il
ricevitore. So che questo non ti sara' gradito...pero' nonostante il red rele'
sono sceso a 15 di TXD.

[fine msg. #10702  di I1JXC ]

------------------------------------------------------------------------

                           IC3210 a 9600 baud

 E` un  veicolare  con  qualche  anno sulle  spalle, bibanda privo del 
doppio ascolto. Anche questo ha un solo dicriminatore e due modulatori,
ci troviamo nella stessa situazione dell`RTX precedente:  e` possibile
modificare il ricetrasmettitore  per una sola  banda, oppure  renderlo
compatibile al traffico a 9600 baud su entrambe le bande.
 La  realizzazione  pratica e` lievemente piu` impegnativa, i punti di 
intervento al  modulatore  FM si  trovano  dal  lato  saldature  della 
piastra  principale.  Dopo  aver  aperto  l'RTX,  rimosso il  pannello
frontale,  e` necessario  smontare lo schermo metallico a forma di "L" 
situato verso il fondo,  sul lato  sinistro dell`RTX; rimuovete ora la
mainboard  per  poter accedere  al  lato  saldature.   Prestate  molta 
molta  attenzione ai  connettori che  dovranno  essere  scollegati, un 
riferimento  tracciato sul  corpo del connettore volante e sulla parte
saldata  alla  piastra puo` essere  di grande aiuto durante la fase di  
riassemblaggio del ricetrasmettitore.
 Il segnale  TXD va  portato  al negativo  del condensatore  C90  e al 
negativo  di C89.  Sono i due condensatori connessi ai due trimmer che 
regolano  la  deviazione, uno  per  banda.  Si trovano appena sotto lo 
schermo a  forma di  "L" che  abbiamo appena  rimosso.
 I  due  pin  TX VHF e UHF  possono essere  uniti  in un solo ingresso  
tramite due resistenze...  4K7 sulla parte in UHF e 82K in quella VHF, 
ma e` necessario verificare  su ogni rtx che il livello di modulazione 
sia adatto in VHF e in UHF senza richiedere un ritocco del trimmer del 
modem G3RUH.
 Il segnale RXD va prelevato sul piedino 9 dell' integrato IC1 TK10420 
ed e` valido per entrambe le bande.
 Il comando  del PTT e' prelevato dalla presa microfono sul pannellino 
anteriore.

--------------------------------------------------------------------

Quella che segue e' la descrizione della modifica che ho eseguito 
sul mio ICOM IC3210E per interfacciarlo con il modem a 9600  baud 
di G3RUH.


 1)  SEZIONE RICEVENTE. Come da modifica gia' apparsa sul BBS  ho 
prelevato con un cavo schermato il segnale audio direttamente dal 
discriminatore  FM,piedino  9 di IC1 sulla RX UNIT; la  calza  e' 
stata  collegata  al piedino 12 dello stesso integrato.  Il  cavo 
schermato  e'  di quello comunemente utilizzato per  circuiti  di 
bassa frequenza.

 2)   SEZIONE  TRASMITTENTE.  Avendo  constatato  la   differente 
configurazione di ingresso in tensione del VCO VHF da quella  del 
VCO  UHF ho realizzato il circuito schematizzato sotto, il  quale 
tiene in considerazione l'elevata impedenza dei due circuiti e ne 
adatta il valore per l'uscita dello stadio del modem di G3RUH  al 
fine  di  evitare quello che lo stesso Miller  definisce  "key-up 
chirp"; i due condensatori, che sono ceramici multi-strato  (piu' 
per esigenze di spazio che circuitali), servono a disaccoppiare i 
due  VCO staticamente, visto che quello VHF lavora  modulando  il 
varicaps in anodo mentre quello UHF modula il relativo varicap in 
catodo, il loro valore e' tale da formare una costante di  tempo, 
unitamente al valore delle relative resistenze e delle  impedenze 
dei VCO sopracitati, prossima come valore a quella di uscita  del 
modem di G3RUH su un carico di 500ohm.


                   270ohm        270ohm
                   ------       ------
 collegare al |----+    +---+---+    +----|collegare a massa 
 C34 del modem     ------   |   ------     della piastra  
 di G3RUH                   |              MAIN UNIT
 (TX AUDIO)                 |
                      ------+------
                      |           |
                      | 100nF     | 100nF
                    --+--       --+--
                    --+--       --+--
                      |           |
                      |           |
                     -+-         -+-
                     | |         | |
                     | |47Kohm   | | 56Kohm
                     | |         | |
                     -+-         -+-
                      |           |
                      |           |
  collegare al|-------+           +-------|collegare al 
  (-) di C90                               (-) di C89
  della piastra                            della piastra
  MAIN UNIT                                MAIN UNIT



 A  causa  dell'interruzione dell'alimentazione  sugli  stadi  di 
preamplificazione   microfonica,  quando  l'apparato   passa   in 
ricezione,   si  provoca  la  continua  carica  e   scarica   dei 
condensatori  C89  e  C90 tra i valori di  zero  e  circa  4Volts 
(determinati   dal   partitore  R103-R104);  tale   fenomeno   si 
ripercuote sui VCO dei PLL creando una variazione della  tensione 
dei  varicaps (e relativa variazione di frequenza) per la  durata 
di  circa  140mS;  conseguentemente  a  cio'  ho  optato  per  la 
sostituzione  dei  condensatori C89 e C90  con  due  condensatori 
multi-strato  da  100nF, riducendo la durata dell'evento  a  soli 
3mS,  e mantenendo comunque un buona  modulazione  (personalmente 
non  uso  i tone-squelch, e' comunque probabile  che  questi  non 
possano piu' essere trasmessi dopo la modifica!!).

 Il collegamento col modem di G3RUH e' stato realizzato con  cavo 
schermato   dello  stesso  tipo  di  quello  utilizzato  per   la 
ricezione,  la  cui  calza e' stata  connessa  alla  massa  della 
piastra MAIN UNIT.

 La modifica qui relazionata ha dato buoni risultati, utilizzando 
un  TNC2  con  clock a 4Mhz, un transfer-rate  di  500-620cps  e' 
abbastanza normale per file di 500kbytes, tenendo anche  presente 
che,  per la famosa equalizzazione dell'RX del  corrispondente(da 
ottenersi con i jumper sul modem), non ho dedicato molto tempo.