Истотия изменений и дополнений в программе управления синтезатора с color TFT.




1. SW_2011RD_1.enc  Стартовая прошивка.

2. SW_2011RD_2.enc Заменена надпись мощности с процентов  на реальный 
уровень мощности на активной нагрузке в 50 Ом в Ваттах от 0 до 30.
Коррекция "градусника" для передачи и приема.

3. Изменена надпись S-metr на S-meter

4. Если разрядится батарейка питания синтезатора, то частота старта при включении
трансивера будет 14153 кГц.

22.6.2011 Устранен кратковременный сбой индикации часов во время вращения валкодера.

23.6.2011 V-0-3 Внесены изменения по выходу из технического меню. 
          Появился выбор, выйти из техменю с сохранением изменений или нет.
          Звуковая индикация нажатия кнопок в техменю и тачскрин.
          Установлена дополнительная защита от возможного ложного 
          срабатывания от нажатия кнопок клавиатуры.

24.6.2011 V-0-3 Добавлен режим сплошного диапазона для приемника 1.5 МГц до 30 МГц
          с блокировкой работы передатчика вне НАМ диапазонов.

21.11.2011 v-0-7 Устранен баг реакции touchscreen при нахождении в техническом меню. Устранена нестабильная работа связки микросхем 74НС595. В техническом меню добавлена возможность выбора 4 типов окраски дисплея (шкурки - skins).
Устранен баг пропадания установок для диапазона 160 метров при выходе из тех. меню.