
Expéditeur: FRA6XL@FRA6XL.#28.FNOR.FRA.EU



--------------------------------------------------------------------------------
YAESU FT-747 REGLAGES DE MAINTENANCE 
--------------------------------------------------------------------------------


Platine principale.


S1001 = inverseur pour la mise en fonction de l'AGC en position rapide en mode CW, FM et lent en AM, SSB ou lent en tout modes.
S1002 = inverseur pour commander un ampli linéaire ou une boite de couplage automatique d'antennes.
TP13 - TP12 = points à relier pour bloquer la puissance (FT-747GX uniquement) à 50W HF. Fonctionne avec le réglage VR1009.
VR1001 = S-mètre, réglage S-1 du S-mètre.
VR1002 = S-mètre, réglage S-0 du S-mètre.
VR1003 = S-mètre, réglage S-9+60dB du S-mètre.
VR1004 = centrage en fréquence de l'oscillateur de battement (BFO).
VR1005 = réglage squelch en tout modes (sauf FM).
VR1006 = réglage de la puissance porteuse HF en AM en vue des 100% de modulation.
VR1007 = élimination de porteuse en SSB.
VR1008 = side-tone, force de la tonalitée CW manipulateur baissé, accessible par le dessous.
VR1009 = 28M, réglage de la puissance HF pour 50W HF quant les points TP13 et TP12 sont reliés par un strap (FT-747-GX seulement).
VR1010 = puissance HF maximum en tout modes. Possibilitée pour 150W HF jusqu'à 26MHz, 130W ensuite. Après réglage de la polarisation du PA et réglage des fréquences intermédiaires TX.
VR1011 = réglage de la protection du PA, baisse la puissance en fonction du ROS (3/1 de ROS = 75W pour 100 W).
VR1012 = réglage/précision du Watt-mètre (graduation en %, 150W = 10 = 100% d'origine).
VR1013 = réglage du delay en CW.
VR1014 = RX premier mélangeur (hétérodyne).


Platine afficheurs (derrière la facade).

S3019 = inverseur permettant de couper la pile au Lithium pour la mémoire et passer sur l'alimentation du transceiver, accessible par le dessous. Pile Lithium type CR2032.

 

Platine LPF.

TC4001 = réglage "zéro de TOS".
Nota: Si vous avez de gros problèmes de retour HF au point de griller le circuit intégré Q1038 (M54563 commutateur de bandes) sur la platine principale, vous pouvez installer une diode genre 1N4148 (dans le bon sens!) sur chaque bobine des relais de commutation des filtres de bande coté soudure.
 

Platine PA 100W (FT-747GX seulement).

VR5001 = polarisation PA (USB sans modulation = 200 mA).


Platine FM.

T8002 = discriminateur FM (démodulation).
VR8001 = squelch FM.
VR8002 = mic-gain FM.
VR8003 = déviation FM (modulation).


Platine NB.

T8101 et T8102 = réglage de l'élimination des parasites genre parasites de moteur automobile.


MODIFICATION POUR EMISSION DE 1,5 A 30 MHZ.

Afficher sur le fréquencemètre du transceiver la fréquence 123456; soit: 12MHZ 345KHz 600Hz (12,345 6 MHz !), éteindre le transceiver pendant quelques secondes (une vingtaine) et rallumer. Normalement à l'allumage sur l'indicateur de modes de modulations il y a marqué "GEN" (pour: générale). L'appareil fonctionne donc en couverture générale et n'indiquera plus "ERROR" quand on essayera de le faire passer en émission sur une bande non Radioamateur. Si cela ne fonctionnai pas du premier coup, il faudra ouvrir l'appareil et couper l'unique fil MARRON derrière la facade du transceiver et recommencer la procédure ci-dessus. Il ne peut pas y avoir d'erreur! ATTENTION, au cas ou vous couperiez l'alimentation de la pile au Lithium pour les mémoires, à l'extinction de l'appareil en plus des mémoires perdues il faudra reprogammer l'appareil pour qu'il fonctionne de nouveau en toutes bandes... même chose si la pile est morte.
